12.07.2023 Nr. N-2023/3719

Uz 30.06.2023 Nr.CAPTL-23-542-dv

**Rīgas domes Teritorijas  
 labiekārtošanas pārvalde**

ptl@riga.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI

ietves atjaunošanai Miera ielā starp Kazarmu ielu un Brasas tiltu

Akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS" (turpmāk – AS “RĪGAS SILTUMS”) neiebilst Linas Pēterhofas līdzdalības budžeta projekta "Ietves atjaunošana" (Miera ielā starp Kazarmu ielu un Brasas tiltu) īstenošanai ar sekojošiem nosacījumiem.

Informējam, ka AS "RĪGAS SILTUMS" kanālā esoši siltumtīkli Dn150 mm izvietoti pie ēkas Miera ielā 82 un bezkanāla siltumtīkli Dn65 mm izvietoti pie ēkas Miera ielā 86.

Ietves atjaunošanas projektēšanas darbus veikt, ievērojot Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumos Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"” norādītos attālumus un citu spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Būvniecības ieceres dokumentācijā (turpmāk - BID) jāizstrādā šķērsprofili, kur jānorāda attālumi starp projektējamo ietvi un siltumtīkliem to šķērsojumu vietās.

Dotā objekta BID saskaņot noteiktā kārtībā, tajā skaitā ar AS "RĪGAS SILTUMS".

Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu.

Valdes loceklis (paraksts \*) U. Osis

A. Drošprāte 67017391

**\* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.**